mgBtlSound
{
//    FxReverb
	DspReverb
    {
        str BUS = "AUX_BUS_B"   	    //AUX_BUS_A or AUX_BUS_Bを指定
        s32 EARLY_REFLECTION_TIME = 5      [0,1000]
        s32 FUSED_TIME = 1300               [0,2000]
        s32 PRE_DELAY_TIME = 5              [0,10]
        f32 COLORATION = 0.60f               [0.1f, 0, 1.f]
        f32 DAMPING = 0.50f                  [0.1f, 0, 1.f]
        s32 FILTERSIZE_COMB0 = 3040         [0,4000]
        s32 FILTERSIZE_COMB1 = 3680         [0,4000]
        s32 FILTERSIZE_ALLPASS = 2080       [0,3000]
        f32 EARLYGAIN = 0.00f                [0.1f, 0, 1.f]
        f32 FUSEDGAIN = 0.30f                [0.1f, 0, 1.f]
//        bool IS_ENABLE_SURROUND = true
	    bool USE_HPF_DAMPING = false						// DSPの場合のみ有効。
    }
}
